Para verificar que el resultado obtenido para la función de I1 es correcto dar valores a IF y VF, tal como se muestra en la simulación
IF=10[A]
VF=1[V]
Resultado para I1=4[A]

Nota: el estudiante debe notar que el aporte de la fuente de tensión VF es mínimo por lo tanto dada la resolución
del equipo en el simulador pareciera el aporte a I1 lo da todo IF